    Parameter fuer die Partitionerstellung holen

    Einsprung von $B81C, $B899, $B8A2, $B8B2:

    B85F: AC 90 02  LDY $0290        Ende des Partitionnamens
    B862: C8        INY              +1 = Position des 1. Parameters
    B863: B9 00 02  LDA $0200,Y      Starttrack
    B866: 85 4D     STA $4D          merken
    B868: C8        INY
    B869: B9 00 02  LDA $0200,Y      Startsektor
    B86C: 85 4E     STA $4E          merken
    B86E: C8        INY
    B86F: B9 00 02  LDA $0200,Y      Laenge des Bereiches
    B872: 8D EE 01  STA $01EE        Lo
    B875: C8        INY
    B876: B9 00 02  LDA $0200,Y
    B879: 8D ED 01  STA $01ED        Hi
    B87C: 18        CLC
    B87D: AD EE 01  LDA $01EE        Laenge = 0 ?
    B880: 6D ED 01  ADC $01ED
    B883: F0 03     BEQ $B888        Ja, ==>
    B885: 4C B5 94  JMP $94B5        T&S auf gueltigen Bereich testen

    Einsprung von $B883:

    B888: A9 77     LDA #$77         77, Selected Partition illegal
    B88A: 20 7C 80  JSR $807C

        Previous Page / Next Page