    Job setzen und Controller aufrufen ($d57a)
    Aufruf mit JMP
    E: $6c: Puffernummer
       PHA: Jobcode

    Einsprung von $9479, $948F, $949E:

    94D3: A6 6C     LDX $6C          Puffernummer holen
    94D5: 68        PLA
    94D6: 85 28     STA $28          Jobcode abspeichern
    94D8: 9D 72 02  STA $0272,X
    94DB: 4C 9D 95  JMP $959D        Controller aufrufen
        Previous Page / Next Page