    Blocklaenge des letzten Datenblocks setzen ($de19)

    Einsprung von $9C73, $A3AF:

    9D56: 20 69 9D  JSR $9D69        Zeiger auf Pufferanfang setzen
    9D59: A9 00     LDA #$00         0: letzter Datenblock
    9D5B: 91 64     STA ($64),Y      in der Blockverkettung eintragen
    9D5D: C8        INY
    9D5E: A6 50     LDX $50
    9D60: BD 57 02  LDA $0257,X      Zeiger auf naechsten Datensatz holen
    9D63: AA        TAX
    9D64: CA        DEX              -1 = letztes benutztes Byte
    9D65: 8A        TXA
    9D66: 91 64     STA ($64),Y      merken
    9D68: 60        RTS

        Previous Page / Next Page