    Side-Sektor lesen/schreiben ($df1b)
    E: a      : Puffernummer
       y      : Nummer des Side-Sektors *2
       $64-$65: Zeiger auf die Side-Sektoren-Tabelle

    Einsprung von $9E3E, $A186, $A521:

    9E56: 85 6C     STA $6C          <-- Side-Sektor lesen
    9E58: A9 80     LDA #$80
    9E5A: D0 04     BNE $9E60

    9E5C: 85 6C     STA $6C          <-- Side-Sektor schreiben
    9E5E: A9 90     LDA #$90

    Einsprung von $9E5A:

    9E60: 85 28     STA $28          T&S des Side-Sektors holen
    9E62: B1 64     LDA ($64),Y
    9E64: 85 4D     STA $4D
    9E66: C8        INY
    9E67: B1 64     LDA ($64),Y
    9E69: 85 4E     STA $4E
    9E6B: A5 6C     LDA $6C          Puffernummer holen
    9E6D: 20 88 95  JSR $9588        T&S an DC uebergeben
    9E70: A6 6C     LDX $6C          Puffernummer holen
    9E72: 4C E8 94  JMP $94E8        Side-Sektor lesen/schreiben
        Previous Page / Next Page